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ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « Δ Α Ι Δ Α Λ Ο Σ 2006 »

Πράξη 2.3.2 ια «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προγραμμάτων Επίδειξης

 και Βράβευσης Εκπαιδευτικών Έργων ΤΕΕ & ΣΕΚ»

1° ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ
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ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΩΝ :

1. ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
                                      








Αρ. Σύμβασης : Σ 5807/2006 

2. ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
 

Αρ. Σύμβασης : Σ 5809/2006
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ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ :
ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  __ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕ17/03 ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ)

ΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ___   __ __ (ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΕ14/03)
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  :

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ



ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΥΣΙΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ



ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
           

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ__

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ


ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
1. ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
                                      








Αρ. Σύμβασης : Σ 5807/2006 

 Κατασκευάστηκε αφού  μελετήθηκε σταθμός Α΄ βοηθειών όπου φέρει ενσωματωμένο φωτοβολταικό σύστημα που παρέχει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια μέσω μπαταριών για την λειτουργία του. Συγκεκριμένα  τροφοδοτεί με τάση όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του σταθμού, της φορητής μονάδας για την ανάνηψη ασθενών σε αίθριους χώρους. Επίσης φέρει φωτιστικό σώμα για λειτουργία της μονάδας και υπό συνθήκες συσκότισης. Η μονάδα λειτουργεί αυτόνομα και  με την κατάλληλη χρήση του από εξειδικευμένο προσωπικό είναι ένα καλό εργαλείο για κάθε περίπτωση. Το σύστημα έχει την δυνατότητα και μόνιμης εγκατάστασης σε χιονοδρομικά κέντρα, δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, πλαζ - ναυαγοσώστες, Camping, ταχύπλοα, και σε οποιοδήποτε δυσπρόσιτο σημείο όπου είναι αδύνατη η άμεση επέμβαση ιατρικού προσωπικού.      

Το φωτιστικό σώμα αντλεί την ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία του έμμεσα από τη χρήση φωτοβολταικών πάνελ το οποίο φέρει 2 λαμπτήρες όπου λειτουργούν με την τάση των 12Volt και φυσικά είναι φθορισμού για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης ένα INVERTER – UPS υποστηρίζει της συσκευές που λειτουργούν με τάση 220Volt, το οποίο αντλεί την ενέργειά του και αυτό από την ήδη εγκατεστημένη μπαταρία. Η όλη κατασκευή φέρει όλο τον εξοπλισμό, μπαταρίες,  ελεγκτής  σταθεροποίησης τάσης - υπερφόρτισης μπαταριών, πίνακας ελέγχου  καλής λειτουργίας του συστήματος, καθώς επίσης αυτόματο σύστημα όπου το θέτει σε λειτουργία μόνο της νυχτερινές ώρες και αυτό το ελέγχει μέσω του πάνελ.   Η παροχή των 12V της μπαταρίας είναι  διαθέσιμη για την σύνδεση και διάφορων άλλων συσκευών.

Επίσης το σύστημα φέρει μονάδα κινητής τηλεφωνίας και ασύρματο στα UHF όπως και ενσωματωμένη κάμερα για την μετάδοση του συμβάντος στην κοντινότερη νοσοκομειακή μονάδα για την παροχή ιατρικών συμβουλών ακολουθώντας έτσι το πνεύμα της τηλε-ιατρικής.

Τέλος το σύστημα έχει και ενσωματωμένο ένα σπαστό φορείο για την μετακίνηση τυχών του ασθενούς. Βέβαια ο παραπάνω εξοπλισμός  μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον χώρο χρήσης του.      

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται κοινή συνείδηση η  ανάγκη μεγαλύτερης αξιοποίησης των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στο ότι τα συμβατικά ενεργειακά αποθέματα  εξαντλούνται αλλά και στην ανάγκη περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων από την χρήση  τους στο περιβάλλον. Η διάταξη δέσμευσης της ηλιακής ακτινοβολίας και η μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια γίνεται από την χρήση της τεχνολογίας με φωτοβολταικά συστήματα.

2. ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
 








Αρ. Σύμβασης : Σ 5809/2006
Μελετήθηκε και κατασκευάστηκε κύκλωμα Τηλε-παρακολούθησης ενός  θαλάμου εντατικής θεραπείας ενός νοσοκομείου από έναν οπτικό ανιχνευτή ο οποίος  μεταφέρει την εικόνα - βίντεο σε έναν άλλο χώρο. 

Το σήμα μπορεί να μεταφερθεί είτε σε ένα γραφείο ελέγχου – παρακολούθησης – καταγραφής γεγονότων Control Room του νοσοκομείου είτε κάνοντας χρήση του δια-δικτύου (INTERNET) στην άλλη άκρια της γης.

Ο οπτικός ανιχνευτής έχει την δυνατότητα τηλεχειρισμού και εστίασης κάθε σημείο του θαλάμου από τον χειριστή και μεταφέρει το σήμα με αυτόματη προσαρμογή ακόμα και σε συνθήκες σκότους. Ο ανιχνευτής ελέγχει εκτός από την κινητικότητα του ασθενούς, μέσω υπεριώδης ακτινοβολίας την θερμοκρασία και την εφίδρωση του ασθενούς. Το σήμα το οποίο θα μεταδίδεται φτάνει σε ένα μόνιτορ ή εναλλακτικά σε μία κοινή οθόνη τηλεόρασης. Το μόνιτορ παρέχει και επιπλέον πληροφορίες όπως ώρα συμβάντων, καρδιακούς παλμούς – σφυγμούς ασθενούς, κ.α.. Το σήμα το οποίο καταγράφει ο οπτικός ανιχνευτής  αποθηκεύεται με 50 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για περαιτέρω επεξεργασία.  Επίσης στην περίπτωση που ανιχνευτεί κίνηση ( σπασμοί ασθενούς ) δίνει εντολή σε κάποια σήμανση (οπτική και ηχητική) και επιπλέον αρχίζει να καταγράφει το γεγονός σε αποκλειστικότητα. Τέλος το όλο σύστημα υποστηρίζεται από τηλεχειρισμούς με χρήση σερβομηχανισμών και της ρομποτικής, όπου από απομακρυσμένο σημείο μπορούν να παραχθούν κινήσεις  «χέρι με χέρι» σαν να ήταν ο γιατρός δίπλα στον ασθενή.       

Το σύστημα αποτελεί μια πρότυπη κατασκευή όπου είναι ενσωματωμένη με ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την επίβλεψη και τον εποπτικό έλεγχο του χώρου όπου επιστρατεύουν τα συστήματα αυτά. Έτσι η εγκατάσταση του στα τμήματα εκείνα του νοσοκομείου που η λειτουργία τους ακόμα και τις νυχτερινές ώρες είναι συνεχής και απαιτητική (ψυχιατρικά, Νευρολογικά, παιδο-χειρουργικά, ασθενών με επιληψία, ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία κ.λ.π.), κάνει δυνατή τη συνεχή παρατήρηση και καταγραφή όλων των αντιδράσεων του ασθενή καθ΄ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η εφαρμογή διαφορετικής νοσηλευτικής τεχνικής σε ειδικά προβλήματα ασθενών, η σωστή εφαρμογή σχεδίου προσωπικής νοσηλευτικής φροντίδας, έλεγχος της κατάστασης του ασθενούς και άμεση επέμβαση όταν χρειάζεται. Η μετάδοση ενός συμβάντος σε μια απομακρυσμένη νοσοκομειακή μονάδα για την παροχή ή ανταλλαγή απόψεων και ιατρικών συμβουλών ακολουθούν το πνεύμα της τηλε-ιατρικής. Επίσης το σύστημα με την αυτό-διάγνωση που διαθέτει μπορεί να αναπροσαρμόζεται σε όλες της συνθήκες και καταστάσεις για να μπορεί να αντεπεξέλθει στη βέλτιστη λειτουργικότητα του όλου μηχανισμού. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :


Τηλ:     2810-326005 


Fax:     2810-321051


e-mail: � HYPERLINK "mailto:mail@1sek-irakl.ira.sch.gr" ��mail@1sek-irakl.ira.sch.gr�


e-mail: sek-her@otenet.gr


http://1sek-irakl.ira.sch.gr
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